Benodigheden;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 arduino boarden. | 4 Wires | 2 Breadboard |
|  | 2 led. | 2 resistor  groep 220 |

Code:  
  
const int LED = 3;

void setup() {

pinMode (LED, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite (LED, HIGH);

delay (1000);

digitalWrite (LED, LOW);

delay (1000);

}