Arduino Inventarisatielijst

|  |  |
| --- | --- |
| Object | aantal |
| Breadbord | 1 x |
| Kabels | 4 x |
| Buzzer | 1 x |
| Resistor 220v | 2x |
| schakelaar | 1x |
| 2 led 1 groen en 1 rood | 2x |

const int buzzer = 9;

void setup(){

pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop(){

tone(buzzer, 1000);

delay(1000);

noTone(buzzer);

delay(500);

tone(buzzer, 2000);

delay(1000);

noTone(buzzer);

delay(500);

tone(buzzer, 3000);

delay(1000);

noTone(buzzer);

delay(500);

}