|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Led 1 | switch 1 | Breadbord 1 |  |  |  |
| Buzzer 1 | Resistors 2 | Push button 1 |  |  |  |
| Arduino en Genuino 1 | Wires 5 |  |  |  |  |

const int buzzer = 9;

void setup(){

pinMode (buzzer, OUTPUT);

}

void loop(){

tone(buzzer, 1000);

delay(1000);

noTone(buzzer);

delay(1000);

}